**Poptávka kuchyňské sestavy:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obrázek | popis | Cena za jedn. | DPH | S DPH | množství | Cena celkem s DPH |
|  | Skříňka  Š 500  V  724  H 720 |  |  |  | 2 ks |  |
|  | Skříňka  Š 450  V  724  H 720 |  |  |  | 1 ks |  |
|  | Skříňka  Š 400  V  724  H 560 |  |  |  | 1 ks |  |
|  | Skříňka  Š 300  V  724  H 560 |  |  |  | 1 ks |  |
|  | Skříňka horní |  |  |  | 1 ks |  |
|  | Pracovní deska |  |  |  | 1 ks |  |
|  | sokl |  |  |  | 1ks |  |
|  | Dvířka folie |  |  |  | 4 Ks |  |
|  | Dvířka sklo matné |  |  |  | 2 ks |  |
|  | Zásuvky plný výsuv Š 500 |  |  |  | 1 ks |  |
|  | Zásuvky plný výsuv Š 300 |  |  |  | 1 ks |  |
|  | Posuvné \*dveře  V 1990  Š 710 |  |  |  | 1 Ks |  |
|  | Návrh uzavření prostoru pod schody  V 760  Š 800 |  |  |  |  |  |
|  | Doprava a montáž |  |  |  |  |  |
| **CELKEM:** |  |  |  |  |  |  |

* **KUCHYNĚ:**
* Posuvné dveře (V 1990, Š 710) by měly být vyřešeny tak, aby se otevíraly za část kuchyňské linky na levé straně – viz obrázek za skříňkou s vařičem,
* Návrh na uzavření prostoru pod schody (V 760, Š 800) by měl oddělit prostor chodby pod schody a tohoto pokoje,
* Odchylka od přiloženého návrhu:
  + Místo myčky skříňka
  + Dveře v bílé barvě
  + Poličky v horní skříňce nebudou ze skla, ale z lamina nebo jiného vhodného materiálu
  + Minimálně jedna, lépe dvě skříňky by měly být šuplíky
* Materiál lamino,
* V případě šuplíků stačí polovýsuv,
* Dále si vás dovolím požádat o nabídky dřezů a vodovodních baterií
* Termín realizace kuchyňské linky: nejpozději do konce října 2012
* Místo realizace: Praha 5, Hůrka
* **SKŘÍŇ**
* Dále bude součástí dodávky skříň o rozměrech cca V 2100, Š 1190, H 300.
  + Materiál lamino
  + Dveře lamino nebo zrcadlo, samostatné pro horní a dolní část skříně
  + Horní část skříně cca V 600, Š 1190, H 300, jedna polička
  + Spodní část skříně cca V 1500, Š 1190, H 300, poličky cca 20 cm od sebe
* Termín realizace současně s kuchyňskou linkou nebo později
* Místo realizace: Praha 5, Hůrka